附件1：

采购品目参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数要求** | **单位** | **数量** |
| **1** | **合唱台** | **尺寸：**多层合唱台，单层宽30-50cm，单层高20-45cm，每组长度180-200cm,共4-5组。**材质：**主体框架为金属材料（含钢制材料、铝合金等）。**要求：**防潮、防火性能较好，台阶稳固、防滑、无异响，主体框架牢固安全，保证合唱台的最大承重能力。 | 套 | 1 |
| **2** | **合唱指挥站台** | **尺寸：**平台尺寸宽80-125cm;深80-100cm;高15-35cm;护栏高度90-120cm。**材质：**主体框架为金属钢架，台板为木材质，站台表面有优质地毯。**要求：**结实耐用,站台带有安全护栏。内置轮子便于移动，适合音乐会演出用。 | 个 | 1 |